| Lydkort

Justere maskinvareakselerasjonen på lydkortet. Det kan hende du må justere akselerasjonen til lydkortet. 1. Venstreklikk på Start 2. Venstreklikk på Kjør... 3. Skriv inn dxdiag i boksen som kommer frem. 4. Klikk på OK. Det neste panelet som kommer frem er DirextX-diagnoseverktøy. 5. Venstreklikk på Lyd-fliken. På midten av skjermen kan du stille inn akselerasjonsnivået. Dette er vanligvis stilt til Full akselerasjon. Venstreklikk og hold inne glidebryteren og flytt den til det står Grunnleggende. 6. Klikk på Avslutt-knappen. Når du har gjort dette er lydakselerasjonsnivået satt til Grunnleggende.