| Hangkártya

A hangkártya hardveres gyorsításának beállítása. Előfordulhat, hogy be kell állítanod a hangkártya gyorsítását. 1. Kattints a „Start” gombra a Windows tálcán. 2. Kattints a „Futtatás” opcióra. 3. Gépeld be a DXDIAG szöveget a megjelenő mezőbe 4. Kattints az „Ok”-ra. A DirectX diagnosztikai eszköz megjelenik a képernyőn. 5. Kattints bal egérgombbal a „Hang” fülre. Az ablak közepén látható a gyorsítás mértéke. Alapbeállításban ez „Teljes”-re van állítva. Bal egérgombbal kattintva és a gombot lenyomva tartva mozgathatod a csúszkát, míg a felső beállítás „Alap”-ra változik. 6. Kattints a „Kilépés” gombra. Ha ezt megtetted, a hanggyorsítás „Alap” szintű lesz.