| Zvuková karta

Upravte hardwarovou akceleraci zvukové karty. Bude pravděpodobně třeba upravit akceleraci zvukové karty. 1. Klepněte levým tlačítkem myši na tlačítko Start. 2. Klepněte levým tlačítkem myši na příkaz Spustit. 3. Do pole, které se zobrazí, zadejte příkaz DXDIAG. 4. Klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se Nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX. 5. Klepněte levým tlačítkem myši na kartu Zvuk. Uprostřed této karty je zobrazena úroveň akcelerace. Jako výchozí je nastavena úplná akcelerace. Klepněte levým tlačítkem myši na jezdec, přidržte jej a posuňte jej do polohy Základní akcelerace. 6. Klepněte na tlačítko Konec. Po provedení tohoto postupu bude použita základní akcelerace zvuku.